**Výzva na predkladanie ponúk**

**Názov obstarávateľa**: Sport Health o.z.

**Sídlo**: A.Bernoláka 10160/36, 960 01 Zvolen

**V zastúpení**: Magdaléna Senešová

**IČO**: 55834213

**Kontaktné údaje**: 0915 079 652, sporthealthslovakia@gmail.com

**Názov zákazky:** Rekonštrukcia objektu - prestavba skladových priestorov na športové

**Miesto dodania predmetu zákazky:**

**Opis predmetu zákazky:** Predmetom zákazky je zabezpečenie Stavebných prác

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov a popis položky** | **Počet** | **Jednotka** |
| Odstránenie PVC podlahy a kobercov | 220,00 | m2 |
| Odstránenie SDK stropu | 220,00 | m2 |
| Búracie práce ručne búracím kladivom -vybúranie priečiek z tehly hr.15cm | 20,90 | m3 |
| Vybúranie pôvodných okien 1500x2400mm | 21,00 | ks |
| Demontáž dverí, vybúranie zárubne, | 6,00 | ks |
| Demontáž plastových dverí, vybúranie zárubne, | 1,00 | ks |
| Zvislá doprava sute | 26,00 | t |
| Odvoz a likvidácia sute na skládku | 26,00 | t |
| Zhotovenie priečky SDK jednoduchá hr.100mm | 98,00 | m2 |
| Zhotovenie priečky SDK dvojitoopláštená hr.170mm hr.10cm | 51,00 | m2 |
| Zhotovenie presklennej priečky Al profily | 14,00 | m2 |
| Zhotovenie predsadenej SDK priečky hr75mm | 310,00 | m2 |
| Jadrové vŕtanie diamantovými korunkami do D250 do stropov železobetónových  | 1200,00 | mm |
| Okno plastové vrátane montáže 1500x2400mm izol trojsklo, farba vonkajšia antracit vnútorná biela, parapet plast, vonk alu | 21,00 | ks |
| Protihluková úprava na strop telocvične | 140,00 | m2 |
| Maliarske práce | 568,00 | m2 |
| Elektroinštalačné práce súbor | 1,00 | súbor |
| Vodoinštalačné práce  | 1,00 | súbor |
| Zhotovenie látkových stropv stropov vrát mat | 220,00 | m2 |
| LED svietidlá s montážou | 34,00 | ks |
| Penetračný náter podlahy | 293,00 | m2 |
| Poter anhydrit hr. do 5cm | 293,00 | m2 |
| D+M vinilovej vysokozáťazovej podlahy 8mm | 293,00 | m2 |
| D+M obkladov a dlažieb do WC | 2,00 | súbor |
| D+M obkladov a dlažieb do spŕch | 2,00 | subor |
| D+M zariadovacích predmetov do WC a sprćh | 1,00 | súbor |
| Osadenie vchodových dverí | 2,00 | ks |
| D+M ineriérových dverí 700mm | 2,00 | ks |
| D+M inetriérových dverí 800mm | 4,00 | ks |
| Zrkadlá do telocvične | 24,00 | m2 |
| Obklad na steny do telocvične | 120,00 | m2 |
| Presun hmôt | 83,5 | t |
| karimatky | 28,00 | ks |
| podložky na jógu | 28,00 | ks |
| fit lopty | 15,00 | ks |
| rebriny | 3,00 | ks |
| cvičenie sm system | 10,00 | ks |
| jednoručky činky set | 15,00 | ks |
| ozvučenie celého priestoru | 1,00 | subor |
| DTDL U216 ST9 Béžová Came 2800/2070/18 | 19 | ks/bm |
| DTDL U899 ST9 Soft čierna 2800/2070/18 | 11 | ks/bm |
| ABS 22x2 | 350 | ks/bm |
| ABS 22x0,5 | 0 | ks/bm |
| LEPENIE DVVOJITYCH FORMATOV | 8 | m² |
| ABS 42x2 | 40 | ks/bm |
| HRANOVANIE 22x2mm | 350 | ks/bm |
| HRANOVANIE 42x2mm | 40 | ks/bm |
| POREZ | 27 | ks/bm |
| HDF biela a iná | 6 | ks/bm |
| POREZ HDF | 5 | ks/bm |
| Balenie palety | 5 | ks/bm |
| Dovoz materiálu | 3 | ks/bm |
| spojka QUICK na pracovnu dosku d.35 mm, L 64 mm | 2 | ks/bm |
| protikus pre spojku QUICK na pracovnu dosku d.35 mm | 2 | ks/bm |
| Soklová noha plastová čierna VOLPATO 100mm | 20 | ks/bm |
| klip pre soklovú nohu VOLPATO | 10 | ks/bm |
| 71B3550 zaves clip nalozeny 110 s int. TLM | 90 | ks/bm |
| 173H7100 plat.s excentrom zvysenie 0mm | 90 | ks/bm |
| Tandem skrytý plnovýsuv 560H s BLUMOTION, 30kg 500mm | 6 | ks/bm |
| Rektif.kovanie | 40 | ks/bm |
| Uholník plastový | 30 | ks/bm |
| Samolepiaca krytka 13 mm, 20 ks | 10 | ks/bm |
| Profil AL INSIDE LED MIKRO 14x7mm, zapustený 3m | 4 | ks/bm |
| Led pás PREMIUM 11W BIELA TEPLA | 15 | ks/bm |
| LED Trafo 60 W | 3 | ks/bm |
| TULIP Úchytka Enuca 224 antracit | 45 | ks/bm |
| HETTICH PRESTIGE 2000 vnútorný valec Z23, ø18, zámok 18002 | 45 | ks/bm |
| HETTICH PRESTIGE 2000 cylindrický skriňový zámok | 45 | ks/bm |
| MILADESIGN nábytková nôžka G5 ST606/12 antracit | 80 | ks/bm |

**Lehota na predkladanie ponúk** 29.02.2024, 12:00:00

**Spôsob doručenia**: Elektronicky, v forme .pdf / .doc prostredníctvom emailu: sporthealthslovakia@gmail.com vo forme, ktorá tvorí prílohu 1. tejto výzvy

**Kritérium na vyhodnotenie ponúk**: Najnižšia cena

Vo Zvolene, dňa: 20.2.2024

 ....................................................

 Magdaléna Senešová

 Predseda o.z.

Príloha č. 1 Cenová ponuka

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadávateľ:**  | Sport Health o.z. |
| **IČO:** | 55834213 |
| **Sídlo:** | A.Bernoláka 10160/36, 960 01 Zvolen |
| **Logický celok:**  | Rekonštrukcia objektu - prestavba skladových priestorov na športové |
|  |  |  |  |  |
| **Uchádzač** |   |
| **IČO:** |   |
| **Sídlo:** |   |
| **Cenová ponuka vypracovaná dňa:** |   |
|  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Názov a popis položky** | **Počet** | **Jednotka** | **Jedn. cena bez DPH** | **Celkom bez DPH** |
| Odstránenie PVC podlahy a kobercov | 220,00 | m2 |  |  |
| Odstránenie SDK stropu | 220,00 | m2 |  |  |
| Búracie práce ručne búracím kladivom -vybúranie priečiek z tehly hr.15cm | 20,90 | m3 |  |  |
| Vybúranie pôvodných okien 1500x2400mm | 21,00 | ks |  |  |
| Demontáž dverí, vybúranie zárubne, | 6,00 | ks |  |  |
| Demontáž plastových dverí, vybúranie zárubne, | 1,00 | ks |  |  |
| Zvislá doprava sute | 26,00 | t |  |  |
| Odvoz a likvidácia sute na skládku | 26,00 | t |  |  |
| Zhotovenie priečky SDK jednoduchá hr.100mm | 98,00 | m2 |  |  |
| Zhotovenie priečky SDK dvojitoopláštená hr.170mm hr.10cm | 51,00 | m2 |  |  |
| Zhotovenie presklennej priečky Al profily | 14,00 | m2 |  |  |
| Zhotovenie predsadenej SDK priečky hr75mm | 310,00 | m2 |  |  |
| Jadrové vŕtanie diamantovými korunkami do D250 do stropov železobetónových  | 1200,00 | mm |  |  |
| Okno plastové vrátane montáže 1500x2400mm izol trojsklo, farba vonkajšia antracit vnútorná biela, parapet plast, vonk alu | 21,00 | ks |  |  |
| Protihluková úprava na strop telocvične | 140,00 | m2 |  |  |
| Maliarske práce | 568,00 | m2 |  |  |
| Elektroinštalačné práce súbor | 1,00 | súbor |  |  |
| Vodoinštalačné práce  | 1,00 | súbor |  |  |
| Zhotovenie látkových stropv stropov vrát mat | 220,00 | m2 |  |  |
| LED svietidlá s montážou | 34,00 | ks |  |  |
| Penetračný náter podlahy | 293,00 | m2 |  |  |
| Poter anhydrit hr. do 5cm | 293,00 | m2 |  |  |
| D+M vinilovej vysokozáťazovej podlahy 8mm | 293,00 | m2 |  |  |
| D+M obkladov a dlažieb do WC | 2,00 | súbor |  |  |
| D+M obkladov a dlažieb do spŕch | 2,00 | subor |  |  |
| D+M zariadovacích predmetov do WC a sprćh | 1,00 | súbor |  |  |
| Osadenie vchodových dverí | 2,00 | ks |  |  |
| D+M ineriérových dverí 700mm | 2,00 | ks |  |  |
| D+M inetriérových dverí 800mm | 4,00 | ks |  |  |
| Zrkadlá do telocvične | 24,00 | m2 |  |  |
| Obklad na steny do telocvične | 120,00 | m2 |  |  |
| Presun hmôt | 83,5 | t |  |  |
| karimatky | 28,00 | ks |  |  |
| podložky na jógu | 28,00 | ks |  |  |
| fit lopty | 15,00 | ks |  |  |
| rebriny | 3,00 | ks |  |  |
| cvičenie sm system | 10,00 | ks |  |  |
| jednoručky činky set | 15,00 | ks |  |  |
| ozvučenie celého priestoru | 1,00 | subor |  |  |
| DTDL U216 ST9 Béžová Came 2800/2070/18 | 19 | ks/bm |  |  |
| DTDL U899 ST9 Soft čierna 2800/2070/18 | 11 | ks/bm |  |  |
| ABS 22x2 | 350 | ks/bm |  |  |
| ABS 22x0,5 | 0 | ks/bm |  |  |
| LEPENIE DVVOJITYCH FORMATOV | 8 | m² |  |  |
| ABS 42x2 | 40 | ks/bm |  |  |
| HRANOVANIE 22x2mm | 350 | ks/bm |  |  |
| HRANOVANIE 42x2mm | 40 | ks/bm |  |  |
| POREZ | 27 | ks/bm |  |  |
| HDF biela a iná | 6 | ks/bm |  |  |
| POREZ HDF | 5 | ks/bm |  |  |
| Balenie palety | 5 | ks/bm |  |  |
| Dovoz materiálu | 3 | ks/bm |  |  |
| spojka QUICK na pracovnu dosku d.35 mm, L 64 mm | 2 | ks/bm |  |  |
| protikus pre spojku QUICK na pracovnu dosku d.35 mm | 2 | ks/bm |  |  |
| Soklová noha plastová čierna VOLPATO 100mm | 20 | ks/bm |  |  |
| klip pre soklovú nohu VOLPATO | 10 | ks/bm |  |  |
| 71B3550 zaves clip nalozeny 110 s int. TLM | 90 | ks/bm |  |  |
| 173H7100 plat.s excentrom zvysenie 0mm | 90 | ks/bm |  |  |
| Tandem skrytý plnovýsuv 560H s BLUMOTION, 30kg 500mm | 6 | ks/bm |  |  |
| Rektif.kovanie | 40 | ks/bm |  |  |
| Uholník plastový | 30 | ks/bm |  |  |
| Samolepiaca krytka 13 mm, 20 ks | 10 | ks/bm |  |  |
| Profil AL INSIDE LED MIKRO 14x7mm, zapustený 3m | 4 | ks/bm |  |  |
| Led pás PREMIUM 11W BIELA TEPLA | 15 | ks/bm |  |  |
| LED Trafo 60 W | 3 | ks/bm |  |  |
| TULIP Úchytka Enuca 224 antracit | 45 | ks/bm |  |  |
| HETTICH PRESTIGE 2000 vnútorný valec Z23, ø18, zámok 18002 | 45 | ks/bm |  |  |
| HETTICH PRESTIGE 2000 cylindrický skriňový zámok | 45 | ks/bm |  |  |
| MILADESIGN nábytková nôžka G5 ST606/12 antracit | 80 | ks/bm |  |  |
| Spolu bez DPH |   |
| Spolu s DPH |   |
| Vyhlásenie | Cena, ktorú sme vypracovali na základe vašich požiadaviek, zodpovedá cenám obvyklým v danom čase a mieste. |
| Podpis a pečiatka: |   |